### 一、货物需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| **1** | **视功能检查仪** | **视功能检查仪参数：**  1.等效球镜：-6.50至+2.50， 每1.00D  递增  2.瞳距：55mm至70mm，每1mm递增  3.斜视度：内外斜视0-20△，0.5棱镜度  递增   1. 融像范围：集合散开0-40△，0.5棱镜   度递增  5.调节幅度：2.5D-12.00D,1.0D递增  6.调节灵活度：0-30cpm，0.5cpm递增  7.聚散灵活度：0-30cpm，0.5cpm递增  8.立体视锐度范围：40”-7200”  9.红绿色觉检查  10.可实现智能化数据管理和分析，云端  存储数据  11.可实现动态化调整训练过程，匹配最  佳训练强度  **视功能检查仪配置清单：**  1.主机机身  2.主机机头  3.控制平板  4.一体式额托  5.电源适配器  6.辅助工具：Z型板+外置棱镜 |  |  |  |
| **说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。** | | | | | |

**二、报价要求**

报价不得超过最高投标限价。

**三、其他要求**

1、人员培训要求：货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

2、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

3、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判 文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

4、验收：中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。